附件：
关于“四川体育职业学院2025年窗帘及床上用品采购项目”的需求调查书

本项目预算金额1736340元。
第一部分  技术要求
一、床上用品
	序号
	名称
	单位
	数量
	规格尺寸（cm)
	技术参数
	单价

	1
	标间床单
	床
	1400
	200*280
	[bookmark: _GoBack]1. 纤维含量：棉100%；
2.甲醛含量（mg/kg）：≤20；
3.pH 值：4-8.5；
4.无异味；
5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出；
6.断裂强力（N）：经向≥1300，纬向≥700；撕破强力（N）：经向≥21，纬向≥19；
7.耐磨性能（次）：≥20000；
8.耐水色牢度（级）≥4-5；耐酸汗渍色牢度（级）≥4-5；耐碱汗渍色牢度（级）≥4-5；耐干摩擦色牢度（级）≥4-5；耐湿摩擦色牢度（级）≥3-4；耐皂洗色牢度（级）≥4-5；耐氯化水色牢度（级）≥4-5；
9.水洗尺寸变化率（%）：-3～+1；
10.织物密度（根/10cm）：经向555（±10根/10cm），纬向310（±10根/10cm）；
11.线密度（tex）：经向19（±2），纬向19（±2）；
12.织物质量（g/m²）：≥171。
注：以上1-12条技术要求须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告复印件进行佐证。
工艺：床单缝边：四周1cm，尾部色线区分尺寸；
被套底部开口密线加固，无系带，被尾及两侧法式飞边5cm，尾部色线区分尺寸，枕套四周飞边5cm，背开口密线加固，内舌12cm。加刺绣LOGE水洗唛
	120

	2
	标间被套
	床
	1300
	180*240
	
	180

	3
	标间枕套
	个
	850
	55*85
	
	26

	4
	大床+套房床单
	床
	220
	260*280
	1. 纤维含量：棉100%；
2.甲醛含量（mg/kg）：≤20；
3.pH 值：4-7.0；
4.无异味；
5.可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）：未检出；
 6.断裂强力（N）：经向≥900，纬向≥450；撕破强力（N）：经向≥11，纬向≥9；
7.耐磨性能（次）：≥10000；
8.耐水色牢度（级）≥4-5；耐酸汗渍色牢度（级）≥4-5；耐碱汗渍色牢度（级）≥4-5；耐干摩擦色牢度（级）≥4-5；耐湿摩擦色牢度（级）≥3-4；耐皂洗色牢度（级）≥4-5；耐氯化水色牢度（级）≥4-5；
9.织物密度（根/10cm）：经向530（±10根/10cm），纬向290（±10根/10cm）；
10.线密度（tex）：经向18（±2），纬向27（±2）；
11.织物质量（g/m²）：≥180。
注：以上1-11条技术要求须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告复印件进行佐证。
工艺：床单缝边：四周1cm，尾部色线区分尺寸；
被套底部开口密线加固，无系带，被尾及两侧法式飞边5cm，尾部色线区分尺寸，枕套四周飞边5cm，背开口密线加固，内舌12cm。加刺绣LOGE水洗唛.
	144

	5
	大床+套房被套
	床
	170
	210*240
	
	200

	6
	大床+套房枕套
	个
	880
	55*85
	
	26

	10
	枕芯
	个
	650
	45*75
	1. 纤维含量：主面料：100%棉，填充物：100%聚酯纤维；
2.织物密度（根/10cm）：经向535（±10根/10cm），纬向310（±10根/10cm）；
3.纱线线密度（tex）：经向14（±2），纬向14（±2）；
4.甲醛含量（mg/kg）：≤20；
5.pH 值：4-8.5；
6.无异味；
7.耐水色牢度（级）≥4-5；耐酸汗渍色牢度（级）≥4-5；耐碱汗渍色牢度（级）≥4-5；耐干摩擦色牢度（级）≥4-5；耐湿摩擦色牢度（级）≥3-4；
8.断裂强力（N）：经向≥550,纬向≥330；
9.撕破强力（N）：经向≥10，纬向≥8.5；
10.[填充物]含油率（%）：≤0.4。
注：以上1-10条技术要求须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告复印件进行佐证。
填充重量：1100g
工艺：四周双针加滚边；加刺绣LOGE水洗唛.
	44

	12
	标间保护垫
	床
	800
	120*200
	1. 纤维含量：主面料：100%聚酯纤维，填充物：100%聚酯纤维；
2.织物密度（根/10cm）：经向400（±10根/10cm），纬向180（±10根/10cm）；
3.纱线线密度（tex）：经向24（±2），纬向48（±2）；
4.甲醛含量（mg/kg）：≤20；
5.pH值：4-8.5；
6.无异味；
7.耐水色牢度（级）≥4-5；耐酸汗渍色牢度（级）≥4-5；耐碱汗渍色牢度（级）≥4-5；耐干湿摩擦色牢度（级）≥4-5；
8.断裂强力（N）：经向≥1700,纬向≥1300；
9.撕破强力（N）：经向≥80，纬向≥70；
10.[填充物]含油率（%）：≤0.4。
注：以上1-10条技术要求须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告复印件进行佐证。
工艺：绗缝小方格，三防处理（防水、防油、防污），填充：200g/m2，四角加宽松紧；加刺绣LOGE水洗唛.
	70

	14
	套房保护垫
	床
	15
	150*200
	
	90

	15
	大床保护垫
	床
	40
	180*200
	
	110

	16
	标间薄被芯
	床
	250
	160*220
	1. 纤维含量：主面料：100%棉，填充物：100%聚酯纤维；
2.织物密度（根/10cm）：经向525（±10根/10cm），纬向330（±10根/10cm）；
3.纱线线密度（tex）：经向14（±2），纬向14（±2）；
4.甲醛含量（mg/kg）：≤20；
5. pH值：4-8.5；
6.无异味；
7.耐水色牢度（级）≥4-5；耐酸汗渍色牢度（级）≥4-5；耐碱汗渍色牢度（级）≥4-5；耐干湿摩擦色牢度（级）≥4-5；
8.断裂强力（N）：经向≥550,纬向≥390；
9.撕破强力（N）：经向≥10，纬向≥8.5；
10.[填充物]含油率（%）：≤0.4。
注：以上1-10条技术要求须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告复印件进行佐证。
工艺：四周双针加滚边，绗缝小方格；
薄被芯填充重量：200g/M²；
厚被芯填充重量：450g/M²；
	160

	17
	标间厚被芯
	床
	250
	160*220
	
	190

	19
	套房薄被芯
	床
	25
	190*220
	
	176

	20
	套房厚被芯
	床
	25
	190*220
	
	200

	21
	大床被芯
	床
	40
	230*240
	
	260

	22
	浴巾
	条
	600
	140*70
	1. 纤维含量：100%棉.
2. 甲醛含量（mg/kg）：≤20；
3. pH值：4-8.5；
4. 无异味；
5. 吸水性（S）：≤10
6. 脱毛率（%）：≤1.0
工艺：浴巾面巾：16s螺旋斜纹缎边；地巾32s/2平织。
浴巾：600g  面巾：150g   地巾350g
	58

	23
	面巾
	条
	600
	35*75
	
	16

	24
	地巾
	条
	400
	80*50
	
	40



2、 
3、 窗帘

	序号
	名称
	单位
	数量
	技术参数
	单价

	1
	布帘
	平方米
	14280
	一、永久阻燃布帘
1.阻燃要求
洗涤≥30次后，氧指数：≥32.0%，损毁长度≤150mm,续燃时间≤5s,阴燃时间≤15s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃（或燃烧时熔融，无滴落物）；
2.绿色环保要求
游离甲醛含量≤75mg/kg、PH值4.0～9.0、无异味；可分解致癌芳香胺染料（24种）≤20mg/kg，氯化苯和氯化甲苯总量（mg/kg）：≤1.0，可萃取重金属含量（mg/kg）：铅≤1.0、砷≤1.0、铬≤2.0、铬（六价）＜0.5、汞≤0.02 、锑≤30.0、镉≤0.1 、镍≤4.0、铜≤50.0、钴≤4.0；有机锡化合物（mg/kg）：三苯基锡≤1.0、三丁基锡≤1.0、二丁基锡≤2.0、一丁基锡≤2.0。邻苯二甲酸酯：未检出。
3、质量要求
纤维含量：100%聚酯纤维，单位面积（g/m²）370±5%；织物密度±5%：（经向）650，横列（纬向）680；色牢度（耐干/湿摩擦、耐水、耐皂洗、耐酸/碱汗渍、耐光、酚黄变）≥4级；断裂强力（N）：晒前直向（经向）≥1400，横向（纬向）≥3000，晒后直向（经向）≥1000，横向（纬向）≥2500；断裂强力保持率（%）：≥78；起球性≥4级；遮光率≥95%；透气率≥30mm/s；厚度0.54±5%；水洗后外观：色差/级：4-5，起球/级：4-5，扭曲情况：无明显扭曲，无其他明显变化；电荷面密度≤7.0µC/㎡；防紫外线性能：UPF值≥500，UPF等级：＞50。
4、抗菌抗病毒防霉要求
抑菌性能（洗涤≥50次后）：抗金黄色葡萄球菌＞70%，抗大肠杆菌＞70%，抗白色念珠菌＞70%，抗肺炎克雷伯氏菌＞70%，抗铜绿假单胞菌＞70%；抗甲流病毒活性率R´＞90%；防霉性能（洗涤≥50次后）：黑曲霉、球毛壳霉、绿色木霉、绳状青霉≤2级；
以上1-4条技术要求须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告复印件进行佐证。
检验依据符合但不限于GB/T 18401-2010、GB 8624-2012 B1级指标或其他国家现行执行标准要求。
二、有纺布带
1.阻燃要求
B1级标准要求，氧指数：≥32.0%，损毁长度≤150mm,续燃时间≤5s,阴燃时间≤15s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃（或燃烧时熔融，无滴落物）；或符合GB 20286-2006 1级标准要求，氧指数：≥32.0%，损毁长度≤150mm,续燃时间≤5s,阴燃时间≤5s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃（或燃烧时熔融，无滴落物）；
2.绿色环保要求
可分解致癌芳香胺染料（24种）≤20mg/kg；重金属总量：总铅＜90.0mg/kg,总镉＜40.0mg/kg。
3、质量要求
纤维含量：100%玻璃纤维（涂层除外）；线密度-纱支（含非纤维物质）：长度（tex）：130.0~140.0，宽度（tex）：130.0~140.0。经纬密度（根/10cm）：长度：160.0±10，宽度：190.0±10；布带宽度：≥80mm。
以上1-3条技术要求须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告复印件进行佐证。
检验依据符合但不限于GB/T 18401-2010、GB 8624-2012 B1级指标或其他国家现行执行标准要求。

三、304不锈钢挂钩
1、质量要求
挂钩高度：≥30mm；挂钩宽度：≥25mm；壁厚：≥1.5mm；重量：≥1.4g；力学性能：抗拉强度Rm：≥800MPa；化学成分含量（%）：碳≤0.08、硅≤1.00、锰≤2.00、磷≤0.045、硫≤0.030、镍 8.00-11.00、铬17.85-20.00；
以上1条技术要求须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告复印件进行佐证。

四、缝纫线
1.绿色环保要求
甲醛含量≤75mg/kg、PH值4.0～7.5、可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg、无异味。
2、质量要求
纤维含量：100%聚酯纤维；线密度（tex）：35±5%；单纱断裂强力（cN）：≥1100；单纱断裂伸长率（%）：≥15；色牢度（耐皂洗、耐水）≥4级；回潮率（%）：≤1.0；含油率（%）：≤0.5。
以上1-2条技术要求须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告复印件进行佐证。
检验依据符合但不限于GB/T 18401-2010 指标或其他国家现行执行标准。
五、工艺制作要求
  褶皱1:2倍，顶部卷边双层≥8cm，底部卷边双层≥8cm，左右卷边各≥3cm，制作工艺精细，缝纫线路笔直，挂钩烤漆加粗四叉沟，面料须达到自然波浪、皱折挺括、间距均匀、垂坠美观的效果。
说明：数量按暂定轨道长度为准统计，最终以实际数量结算。
	48

	2
	纱帘
	平方米
	4638
	一、纱帘
1.阻燃要求
洗涤≥30次后，氧指数：≥32.0%，损毁长度≤150mm,续燃时间≤5s,阴燃时间≤15s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃（或燃烧时熔融，无滴落物）。
2.绿色环保要求
甲醛含量≤75mg/kg、可分解致癌芳香胺染料（24种）≤20mg/kg；重金属总量：总铅＜90.0mg/kg,总镉＜40.0mg/kg。
3、质量要求
纤维含量：100%聚酯纤维；线密度-纱支（含非纤维物质）：经向（tex）：9.0~11.0，纬向（tex）：9.0~11.0。经纬密度（根/10cm）：经向：780.0±10，纬向：370.0±10；
以上1-3条技术要求须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告复印件进行佐证。
检验依据符合但不限于GB/T 18401-2010、GB 8624-2012 B1级指标或其他国家现行执行标准要求。
二、有纺布带
1.阻燃要求
B1级标准要求，氧指数：≥32.0%，损毁长度≤150mm,续燃时间≤5s,阴燃时间≤15s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃（或燃烧时熔融，无滴落物）；或符合GB 20286-2006 1级标准要求，氧指数：≥32.0%，损毁长度≤150mm,续燃时间≤5s,阴燃时间≤5s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃（或燃烧时熔融，无滴落物）；
2.绿色环保要求
可分解致癌芳香胺染料（24种）≤20mg/kg；重金属总量：总铅＜90.0mg/kg,总镉＜40.0mg/kg。
3、质量要求
纤维含量：100%玻璃纤维（涂层除外）；线密度-纱支（含非纤维物质）：长度（tex）：130.0~140.0，宽度（tex）：130.0~140.0。经纬密度（根/10cm）：长度：160.0±10，宽度：190.0±10；布带宽度：≥80mm。
三、304不锈钢挂钩
1、质量要求
挂钩高度：≥30mm；挂钩宽度：≥25mm；壁厚：≥1.5mm；重量：≥1.4g；力学性能：抗拉强度Rm：≥800MPa；化学成分含量（%）：碳≤0.08、硅≤1.00、锰≤2.00、磷≤0.045、硫≤0.030、镍 8.00-11.00、铬17.85-20.00；
四、缝纫线
1.绿色环保要求
甲醛含量≤75mg/kg、PH值4.0～7.5、可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg、无异味。
2、质量要求
纤维含量：100%聚酯纤维；线密度（tex）：35±5%；单纱断裂强力（cN）：≥1100；单纱断裂伸长率（%）：≥15；色牢度（耐皂洗、耐水）≥4级；回潮率（%）：≤1.0；含油率（%）：≤0.5。
五、工艺制作要求
  褶皱1:2倍，顶部卷边双层≥8cm，底部卷边双层≥8cm，左右卷边各≥3cm，制作工艺精细，缝纫线路笔直，挂钩烤漆加粗四叉沟，面料须达到自然波浪、皱折挺括、间距均匀、垂坠美观的效果。
说明：数量按暂定轨道长度为准统计，最终以实际数量结算。
	30

	3
	卷帘
	平方米
	[bookmark: OLE_LINK8]20
	1、 卷帘面料
1.阻燃要求
洗涤≥30次后，氧指数：≥32.0%，损毁长度≤150mm,续燃时间≤5s,阴燃时间≤15s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃（或燃烧时熔融，无滴落物）；
2.绿色环保要求
可分解致癌芳香胺染料（24种）≤20mg/kg；重金属总量：总铅＜90.0mg/kg,总镉＜40.0mg/kg。
3、质量要求
纤维含量：30%玻璃纤维（涂层除外）（±2%）+70%PVC（±2%）；线密度-纱支（含非纤维物质）：经向（tex）：66.0~70.0，纬向（tex）：70.0~75.0；经纬密度（根/10cm）：经向：140.0±10，纬向：130.0±10；厚度：≥0.6mm；防污性能：≥4级。
以上1-3条技术要求须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告复印件进行佐证。
二、卷管
1、质量要求：力学性能Rp0.2≥160N/mm2，Rm≥200N/mm2，A50mm≥12%；干附着性应达到0级，湿附着性应达到0级；耐碱性（72H）≥9级；耐沸水性（5h）：表面无脱落、起泡、起皱等现象；韦氏硬度≥10HW；每米承重力≥50kg；显微组织：试验后，未见过烧组织；内衬加强筋≥22根；耐盐酸性：试验后，表面无起泡、变色及其他明显现象；耐硝酸性：试验后，表面无起泡、变色、脱落及其他明显变化；耐溶剂性：试验后，涂层无脱落、起泡、起皱现象；耐磨性：落下的磨料质量3300g或以上时，膜层未被磨穿。
2、规格尺寸：
外径42mm±1mm，内径38mm±1mm，壁厚≥1.5mm，每米克重≥500g/m，外观质量要求型材装饰面涂层均匀，无皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤等影响使用的可视缺陷。
以上1-2条技术要求须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告复印件进行佐证。
三、底杆
1、质量要求：壁厚≥2.5mm；外观质量：型材装饰面上的膜层应平滑、均匀，不准许有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹等影响使用的缺陷；抗拉强度Rm（Mpa）≥200；规定塑性延伸强度Rp0.2（Mpa）≥160；断后伸长率A50mm（%）≥11；化学成分(%):Si/0.20～0.6,Fe/≤0.35,Cu/≤0.1,Mn/≤0.10,Mg/0.45-0.9,Cr/≤0.10,Zn/≤0.10,Ti≤0.10；米克重：≥650；承重（抗弯）：1米长度，悬挂≥50kg砝码，试样不应被破坏；下杆底部及侧面设置防撞条。
以上1条技术要求须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告复印件进行佐证。
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	4
	轨道
	米
	2741
	手动轨道（6063—T6铝合金）
1、质量要求：铝合金型材，表面电泳工艺；型材装饰面上的膜层应平滑、均匀，无污迹、划花、脱漆、起泡等不良现象；规格：宽度≥35mm,高度≥25mm，壁厚≥2.0mm；米克重：≥600g/m；抗拉强度Rm（Mpa）≥200；规定塑性延伸强度Rp0.2（Mpa）≥170；断后伸长率A50mm（%）≥11；化学成分(%):Si/0.20～0.6,Fe/≤0.35,Cu/≤0.1,Mn/≤0.10,Mg/0.45-0.9,Cr/≤0.10,Zn/≤0.10,Ti≤0.10；加强筋：≥4根；静音滑轮：采用原生树脂（POM)，环扣为不锈钢；局部膜层厚度≥60μm.
以上1条技术要求须提供第三方检测机构出具的具有CMA标识的合格检测报告复印件进行佐证。
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第二部分  商务要求
1、交货时间：自合同签订后30日内完成安装调试并投入使用。
2、交货地点：各使用校区。
3、付款方式：合同签订生效后，支付合同总金额的30.00%；开始安装后，支付合同总金额30.00%；验收合格后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的40.00%。    
4、采购人和中标供应商严格按照政府采购相关法律法规、《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)以及《政府采购需求管理办法》(财库〔2021〕22号)的要求进行验收，以采购文件、供应商投标文件和双方签订的合同为验收依据。
5、履约验收时间：供应商提出验收申请之日起30日内组织验收；验收组织方式：自行验收；履约验收程序：分段验收。
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