2025年饮水机租赁及维护服务需求
一、项目概述（本项仅作项目情况介绍，不作为评审项）
为保证四川体育职业学院各校区饮用水品质，做好饮水机日常维护工作，拟采购四川体育职业学院饮水机租赁及维护服务。

二、服务内容

（一）★租赁和维护内容：：

	序号
	标的名称
	数量
	计量单位
	预算

	1
	直饮水机租赁及维护服务
	94
	台
	4000元/台/年

	2
	饮水机（铁皮开水机）维护服务
	20
	台
	1200元/台/年


服务要求：

	序号
	标的名称
	技术规格及要求

	1
	直饮水机租赁及维护服务
	一、直饮水机参数要求:

★1.出水方式：热水、冷水、常温水三种选择，具备两个水嘴，提供产品说明书或产品彩页的参数内容证明。

★2.净水箱容积≥10L，热胆容积≥5L，净水流量≥0.25L/min，提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》的参数内容证明；

3.额定功率≤1600W，制热功率≤1500W，制冷功率≤80W；提供产品说明书或产品彩页或CQC的参数内容证明。

4.产品尺寸（mm）：400×370×1360（±5%），允许偏离值正负15%，提供制造商官网截图或产品彩页或产品说明书的参数内容证明。

5.产品需具有物联网功能：需具有机器运行状态、滤芯寿命显示、用水量统计、定时开关机/节能模式、机器分组批量设置管理功能、出水模式选择功能、一键拨打服务电话功能、手动冲洗等功能；提供产品彩页证明。

★6.产品须采用UV杀菌方式，确保饮水安全，提供带有CNAS或CMA标志第三方权威机构出具的检测报告(报告须体现产品整机型号),且必须在国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询证明，提供网址链接和截图。

7.产品的面板需采用PC材质，全触摸按键操作。具有滤芯寿命显示，机器运行状态显示，热水开关，童锁保护，状态呼吸灯等功能；提供产品彩页或者产品说明书证明。

★8.产品须提供整机涉水卫生许可批件，且涉水卫生许可批件上的申请单位和实际生产企业必须一致。

★9.产品须提供CCC认证证书，且产品认证证书上的制造商（产品生产者）名称和实际生产企业名称必须一致。

★10.所投产品直饮机的关键涉水部件(出水嘴、水箱电磁阀、滤芯壳、热胆)应符合 GB4806.7-2016或 GB4806.9-2016的要求。

11.产品须提供水效报告和水效标识。

12.租赁净水器必须是全新产品，不得提供二手产品（提供承诺函原件加盖公章）。

二、饮水机维护要求：

★1.建立健全直饮水设备维护制度、水质检验和管理维护档案。

★2.配备经培训合格并取得健康证的专职维护人员

★3.定期对设备进行维护并做好记录（一月一次），按规定更换水处理材料和消毒装置（至少一季度一次，使用频率高点位饮水机根据实际需求更换），对特制饮水机开展除锈、除垢等清理工作。

★4.设备出现异常情况需立即响应，在24小时内到达现场，解决问题。

	2
	饮水机维护服务
	★1.建立健全饮水设备维护制度、水质检验和管理维护档案。

★2.配备经培训合格并取得健康证的专职维护人员

★3.定期对设备进行维护并做好记录（一月一次），按规定更换水处理材料和消毒装置（至少一季度一次，使用频率高点位饮水机根据实际需求更换），对特制饮水机开展除锈、除垢等清理工作。

★4.设备出现异常情况需立即响应，在24小时内到达现场，解决问题。


三、★商务要求

1.付款方式：合同签订后，支付合同金额的30%，待服务商将产品安装至指定位置通水后，支付合同金额的30%，经甲方验收无误后支付合同金额的40%，乙方提供合法的票据。

2.服务地点：采购人指定地点

3.服务期限：自合同签订之日起365日。
4.验收标准：直饮水机在乙方交货安装调试后7日内初步验收。初步验收合格后，进入7日试用期；试用期间发生重大质量问题，修复后试用相应顺延；试用期结束后7日内完成最终验收；供应商与采购人参照政府采购相关法律法规和《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）的要求以及本项目磋商文件的要求或者成交供应商的响应文件及承诺等内容进行验收。

5.违约责任及解决争议的方法

如因供应商工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等,供应商对此均应承担全部的赔偿责任。在执行本项目合同中发生的或与本合同有关的争端,双方应通过友好协商解决，经协商在规定天数内不能达成协议时，应提交合同签订所在地仲裁委员会仲裁。仲裁裁决对双方具有约束力。除另有裁决外，仲裁费应由败诉方负担。在仲裁期间，除正在进行仲裁部分外，合同其他部分继续执行。

6.其他未尽事宜由采购人和成交供应商在采购合同中进行约定。    
注：标注“★”号参数为实质性要求，若有负偏离视为未实质性满足竞争性磋商文件要求。
